Конспект двух уроков по труду ( технологии) для 6 класса на 11.02. 2026г.
Тема урока: выполнение проекта « Этап подготовки  и раскроя рубахи для национального костюма»
Цели урока:
· Образовательные: ознакомить учащихся с вариантами раскладки выкройки на ткани; научить готовить ткань к раскрою, выполнять экономно раскладку выкройки на ткань, раскраивать рубаху.
· Воспитательные: формирование чувство бережливости, аккуратности, внимательности, культуры учащихся, самостоятельности и активности в учебном процессе, сознательность учения, воспитывать доброжелательные отношения в коллективе, трудовое, приучать к дисциплине;
· Развивающие: развивать у учащихся пространственное воображения, наблюдательность, сообразительность, наглядно - образное мышление, творческое мышление, эстетический вкус.
Методическое оснащение урока:
· Дидактическое обеспечение: учебник, рабочая тетрадь, проект прежних годов, готовые выкройки в масштабе, эскизы костюма,  линейка, ткань, портновский мел, булавки, ножницы.
· Материально - техническая база: технологические карты к уроку
· Оформление классной доски: выписаны термины, эскизы.
Методы обучения: познавательные, проблемно-поисковые, исследовательские, мозгового штурма.
Тип урока: урок изучения нового учебного материала, формирование специальных умений по предмету.
План урока.
	Этапы урока
	Методы и приемы; Виды деятельности

	I этап. Организационный этап.
	Проверка готовности рабочих мест
 учащихся.
Формируются цели и задачи урока.
Учащиеся настраиваются на групповую и
 индивидуальную работу.

	II этап. Проверка домашнего задания.
	Проверка выполнения задания по прошлой теме
  "Проекта"- тема, эскиз, задачи,
актуальность проблемы


	III этап. Повторение и сообщение познавательных сведений по истории костюма

	1. Воспроизведение знаний по теме: 
 «Раскройные работы».ТБ при всех ручных работах.
2. Объяснение нового материала. Показ приемов работы по раскладке, обмеловке,
Раскроя ( с учетом припусков на швы)
3. Обобщение ответов.

	IV этап. Организация исследовательской, самостоятельной деятельности учащихся по изучению и закреплению материала.
	Закрепление знаний по раскройным 
работам:
1. Работа с технологической картой по раскрою
2. Проводят сравнительную работу, обсуждают результаты работы, готовятся отвечать на поставленные вопросы.
3. Делают выводы.
4. Работа с технологическими картами

	V этап. Практическая работа
	1. Самостоятельная работа учащихся по заданию: раскладка своей выкройки на ткани. Обвести выкройки с учетом припусков. Раскрой.

	VI этап. Заключительная часть: анализ результатов работы, допущенных отклонений, оценка работы и уборка рабочего места.
	1. Самоконтроль: проверка качества и точность соединения деталей изделия.
2. Учитель оценивает результаты работы учащихся, подводит к общему выводу по уроку.
3. Анализ допущенных ошибок, оценка за выполненные задания.


Ход урока
I. Организационный момент. (2 мин.)
· приветствие;
· проверка готовности учащихся к уроку;
· настрой учащихся на урок
· сообщение темы и разъяснение целей урока.
II. Проверка домашнего задания. (2 мин.)
[bookmark: _GoBack]На прошлом уроки мы повторили тему "Проект" выполнили практическую работу   по заполнению карты рабочей тетради .подготовили выкройки для своей юбки с учетом своих эскизов, фото, иллюстраций. Теперь давайте вспомним и ответим на вопросы по этой теме.
1. Что такое эскиз швейного изделия?
2. Что такое моделирование?
3. Какие изменения можно внести при моделировании?
Ответы учениц.
1. Эскиз - это зарисовки, наброски моделей одежды.
2. Моделирование одежды - это процесс разработки выкроек изделия по готовой модели или его графического изображения.
3. При моделировании одежды объектами преобразования являются форма и силуэт, покрой, выбор материала, отделки, цветового решения.
.
III. Актуализация знаний учащихся (работа в группах)
Сегодняшняя тема вам знакома из 5 класса. Давайте попробуем прочитать  текст  из учебника ( учащиеся читают) и ответить на вопросы 
1. Какие операции входят в подготовку ткани к раскрою?
2. Как учитываются дефекты ткани при раскрое?
3. Почему при раскладке выкройки на ткани деталь обводится два раза?
Ответы учениц:
1. Выявить дефекты, определить лицевую и изнаночную сторону ткани, определить направление долевой нити, сложить ткань, разложить выкройки, обвести детали.
2. Отмечают мелом или стежками дефекты, чтобы они не попали на выкройки деталей.
3. Детали обводят мелом рядом с контуром выкройки - по этой линии будет проходить швы, второй контур на ширину припуска на швы.
Изучение нового материала. (15 мин.)
Расход ткани.
Для изготовления рубахи  вам потребуется х\б ткань. Выбор ткани зависит от назначения швейного изделия, фасона, фигуры. Как же рассчитывать количества ткани необходимого для изделия. Есть ширина ткани 140 см. то для пошива рубахи достаточно одной длины, которая равна ДИ+2см.
Подготовка выкройки к раскрою сводится к следующему:
a. На деталях выкройки напишите название деталей и их количество.
b. На каждой детали покажите стрелкой направление долевой нити.
(повторить как определяется долевая нить)
c. Обозначьте контрольные точки для более точного соединения двух деталей.
Подготовка ткани к раскрою:
a. Все ткани, кроме тканей с ворсом (бархат, вельвет и др.), при увлажнении дают усадку по длине и немного по ширине. Чтобы этого не произошло, ткань перед раскроем декатируют  
b.  (Учащиеся отвечают на вопрос. Что такое декатировка ткани? Ответ учениц: Декатировка ткани - это обработка ткани горячей водой для предотвращения усадки в готовом изделии.)
c. Проверка ткани на наличие возможных дефектов.
 (Какие дефекты вы знаете?
 Ответ: утолщение нити, нарушение целостности ткани, образовались дыры, загрязнение красителя, не пропечатанное места, засечка, перекос рисунка.)
d. Определение лицевой и изнаночной сторон, для того чтобы правильно сложить ткань для раскроя, лицевой стороной внутрь 
(учащиеся сами объясняю способы ее определения. 
Ответ: на лицевой стороне печатный рисунок более яркий, переплетение более четкие, она более гладкая.)
e. Определение нити основы. Это необходимо знать для того, чтобы располагать детали выкройки согласно указанному на них направлению
 (учащиеся сами объясняю способы ее определения.
Ответ: по кромке, по степени растяжения - нить основы меньше тянется, нить основы прямая, по звуку - по основе звук звонкий).
Раскладка лекал рубахи на ткани и раскрой.
 Экономный раскрой ткани зависит от правильной раскладки деталей кроя на ней.
a. Сначала разложить и приколоть большие детали - переднее и заднее полотнища рубахи, затем мелкие детали – рюши, рукава отделочные детали. При этом необходимо следить, где проходит долевая нить. Направление нити основы на лекалах рубахи должны соответствовать направлению нити основы в тканях.
b. Раскраивая рубаху, можно сделать заднее полотнище без шва или со швом посередине. Если по модели предусмотрено заднее полотнище без шва, то его выкройка кладется к сгибу материала по направлению нити основы, а если со швом - то к срезам. При раскладке лекал на ткани, надо искать всегда предельно экономный вариант раскладки. (Выполнить варианты раскладки)  найдя наилучший вариант раскладки с учетом всех необходимых припусков на швы. Детали выкройки прикалывают булавками к ткани.
Далее пунктирной линией намечают припуски на швы:
- по нижним срезам - 2см.
- по боковым срезам – 0,5см.
- по верхним срезам – 0,5 см. Обязательно провести  « Самоконтроль: проверить правильность раскладки, направление долевой нити и величину припусков»
c. Сними лекала и сколи детали рубахи булавками.
 IV. Лабораторно - практическая работа. (15 мин.)
	Этапы урока
	Деятельность
	Результат

	
	учитель
	Учащийся
	

	Работа с технологической картой и раздаточным материалом по заданию.
	Объясняет, дает задание, наблюдает, консультирует.
	Самостоятельно выполняет предложенное задание, работа с лекалами юбки и тканью.
	Знают способы экономичной раскладки на различных видах ткани, знают и умеют готовить ткань к раскрою и раскраивать юбку.

	Обсуждают результаты работы
	Наблюдает, консультирует.
	Обсуждают результаты работы, отвечают на поставленные вопросы, проводят сравнительную работу.
	Самоконтроль учащихся и ответы на заданные вопросы.

	Самостоятельный анализ работы.
	Наблюдает, консультирует.
	Учащиеся делают выводы
	Краткие ответы учащихся

	Контрольные вопросы (тест)
	Задает вопросы (Слайд )
Комментирует ответы учащихся.
	Учащиеся отвечают на тест.
	Закреплен и отработан пройденный материал.


Тест (3 мин.)
	Вопрос
	Варианты ответов
	Ответ

	1. Какие операции входят в подготовку выкройки к раскрою?
	а) название деталей
б) нить основы
в) контрольные точки
г) припуски
д) срезы, сгибы
е) лицевую сторону
	а, б, в, д

	2. Какие операции входят в подготовку ткани к раскрою?
	а) выявить дефекты
б) лицевую сторону
в) припуски
г) нить основы
д) направление рисунка
	а, б, г, д

	3. Как учитываются дефекты ткани при раскрое?
	а) их вырезают
б) их обводят
в) эти места обходят
	б, в

	4. В каком порядке раскладывают детали выкройки на ткани?
	а) переднее, заднее полотнища, пояс
б) большие, мелкие детали
в) мелкие, крупные детали
	б

	5. Почему при раскладке выкройки на ткани деталь обводят два раза?
	а) на свободное облегание
б) для лучшего обзора линии
в) для ширины шва
г) для раскроя ножницами
	в


V. Практическая работа. (35 мин.)
	Этапы урока
	Деятельность
	Результат

	
	учитель
	учащийся
	

	Самостоятельная работа учащихся по заданию: раскладка лекал деталей юбки на ткани и раскрой
	1. Опрос учащихся по техники безопасности при выполнении ручных работ.
2. Проводится вводный инструктаж по выполнению раскройных работ, все ли учащимся понятно.
3. Текущий инструктаж в индивидуальном порядке, наблюдает, консультирует.
4. Целевые обходы учителя. Контролирует соблюдения техники безопасности, технологические условия, правильность накладывания выкроек, обводки их и припусков.
5. Учащиеся выполняют вырезания деталей кроя только после проверки учителя правильности выполнения работы.
	Самостоятельно выполняет предложенное задание, используя дополнительные источники (учебник).
	Умеют выполнять раскройные работы, умеют пользоваться доп. Источниками, умеют анализировать свою работу. Проводят самоконтроль качества работы.


VI. Заключительная часть. (5 мин.)
Заключительный инструктаж: Анализ результатов работы, допущенных отклонений, оценка работы.
Рефлексия: Я благодарю вас за совместную деятельность на этом занятии. Мне было интересно общаться с вами. Вы Молодцы
Домашнее задание: Повторить подготовку и раскладку лекал юбки, в рабочую тетрадь вклеить зарисовки раскладки. И повторить из 5 класса подготовку деталей кроя к сметыванию.





