Конспект по труду 6 класс на 3.12
 Тема урока: Создание изделий из тонколистового металла
Цели  урока:
1. Обучающая: продолжить формирования знаний о разметке, чертеже, эскизе и т.д.
2.Воспитывающая:способствовать воспитанию внимания на уроках технологии.
3. Развивающая: развивать умения делать разметку на тонколистовом металле, читать чертёж, резать ножницами по металлу, сверлить на свер.станке.
Оснащение урока:
1. Материально-техническое оснащение:Карандаш, ручка, тетрадь, чертежные инструменты, учебник.
Инструменты: чертилка, линейка, угольник, циркуль, ножницы по металлу, молоток, кернер, свер.станок, напильники, шлиф.бумага
Материалы:картон, заготовка из тонколистового металла.
Ход урока:
Осторожно брать металлические заготовки руками, остерегаться острых кромок листовой заготовки.
Пользоваться только исправным инструментом.
:Разметка заготовок из тонколистового металла.
Прежде чем приступать к обработке заготовки из тонколистового металла, её следует разметить, т. е. нанести на заготовку контуры будущего изделия. Эти контуры показывают границы обработки заготовки.
Разметка — очень ответственная операция. От точности её выполнения зависит качество будущего изделия.
Чтобы сразу не чертить на металле ( можно допустить ошибки) Я использую простой картон (картон является упаковочным материалом, он бесплатный и его легко найти) На картоне ученики чертят чертёж изделия, показывают мне последовательно все этапы, исправляют допущенные ошибки, даже сверлят отверстия на сверлильном станке( с применением техники безопасности) В это время ученики тренируются, вырабатывают навыки и после этого, допуская меньше ошибок переходят к металлу.
Правила безопасной работы
Перед разметкой проверять исправность разметочных инструментов.
Выполнять разметку только после правки заготовок.
Остерегаться острых кромок листовой заготовки
Не класть чертилку и разметочный циркуль в карман рабочего халата.
Передавать чертилку только кольцом от себя.
При сверлении заготовки на свер. станке использовать зажимы или плоскогубцы, работать в защитных очках.
Разметка заготовок из тонколистового металла
Рассмотри инструменты для разметки, инструменты для выполнения работы.
Рассмотри выданный учителем чертёж детали из тонколистового металла.(учебник Технология 6 класс,стр.180,рис.127).
Выполни разметку сначала на картоне, покажи последовательность учителю, а затем всё тоже самое на металле.
. Выполнение работы 
Выполнение чертежа изделия на картоне, проверка правильности и последовательности выполнения операций.
После правильного выполнения изделия на картоне ученики приступают к выполнению работы на металле.
. Домашнее задание 
Выполнить изготовление фонарика из консервной банки
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